**Geluiddemper PFSD met geringe inbouwhoogte**

**Algemene omschrijving en toepassing**

PFSD geluiddempers zijn uitstekend geschikt om in te bouwen in verlaagde plafonds waar een gewone ronde geluiddemper qua afmetingen te groot is.

Eigenschappen:

* Geluidsdemper met geringe inbouwhoogte
* Voorzien van efficiënt akoestisch materiaal
* Akoestisch materiaal is mineraalvezelvrij
* Behuizing vervaardigd uit verzinkte staalplaat
* Binnenkant is voorzien van geperforeerde aluminium plaat
* Voorzien van ronde aansluitingen met dubbele rubberen dichting

**Technische specificaties**

* Beschikbaar in diameters 100, 125, 160 en 200mm
* Beschikbaar in lengtes van 500 en 1000mm
* Afmetingen:
* PFSD 100-500 : 160x105x500 (bxhxl)
* PFSD 125-500 : 185x135x500 (bxhxl)
* PFSD 160-500 : 220x170x500 (bxhxl)
* PFSD 200-500 : 260x205x500 (bxhxl)
* PFSD 100-1000 : 160x105x1000 (bxhxl)
* PFSD 125-1000 : 185x135x1000 (bxhxl)
* PFSD 160-1000 : 220x170x1000 (bxhxl)
* PFSD 200-1000 : 260x205x1000 (bxhxl)



 